((Geschäftspapiere))

1. Geschäftsbrief

Cementus GmbH, 03042 Cottbus, Am Anger,   
Tel. 0355/76540, Fax 0355/765413  
www.cementus.de, info@cementus.de

Handelsregister Amtsgericht Cottbus HRB 78675  
Geschäftsführung: Walter Brills  
Bankverbindung: Postbank Cottbus,  
IBAN: DE44237640786500036654, BIC PBNKDEFF  
USt-Nr. 76 8909 6634

2. Visitenkarte/n

Firmendaten – wie oben –  
Walter Brills, Geschäftsführer  
Durchwahl: -10  
info@cementus.de

Firmendaten – wie oben –  
Martina Kowatsch, Vertriebsleiterin  
Durchwahl: -15  
kowatsch@cementus.de

Firmendaten – wie oben –  
Maren Demus, Auszubildende  
Durchwahl: -36  
demus@cementus.de

3. Formblatt für Tagesbericht von der Baustelle

Firmenname, Adresse  
Logo  
Personal-Nummer  
Name  
Datum  
Baustellen-Kennung  
Kostenstelle ausgeführter Arbeiten -1  
Kostenstelle ausgeführter Arbeiten -2  
Kostenstelle ausgeführter Arbeiten -3  
Kostenstelle ausgeführter Arbeiten -4  
Kennzahl: Besondere Vorfälle  
Raum für Anmerkungen dazu  
Unterschrift  
Bestätigung Vorgesetzter

4. Bestellformular

Firmenname, Adresse  
Logo  
Titel: Schüttgüter

Name Artikelnummer Körnung Preis/Tonne Bestellung/Tonne  
Feine Gesteinskörnung 100200220 0/2 12 EUR  
Promenadenkies 110100960 0/8 15 EUR  
Spielsand 120610090 0/2 15 EUR  
Schwemmsand 140900980 0/1 6 EUR  
Korngemisch 140900650 0/32 15 EUR  
Quarz 907600900 5/8 20 EUR  
Pflasterbettung 110304050 0/5 20 EUR

Lieferung an:  
Kundenadresse, Kundennummer, Ansprechpartner/in  
Datum  
Unterschrift Kunde

5. Formblatt Verarbeiterhinweise

Firmenname, Adresse  
Logo

1. Vergleichen Sie bei der Übernahme die Lieferung mit Ihrer Bestellung. Informieren Sie uns umgehend über Zweifel und Bedenken. Beginnen Sie vor der Klärung des Sachverhalts nicht mit der Verarbeitung.

2. Gelegentlich können Haarrisse im Material auftreten. Sie beeinträchtigen den Gebrauchswert nicht.

3. Durch die Beigabe von natürlichen Farbstoffen kann es bei Pflastersteinen und Bauteilen zu leichten Farbschwankungen kommen. Wir empfehlen, Steine aus verschiedenen Paketen gemischt zu verlegen.

4. Achten Sie auf einen gut verdichteten Frostschutzunterbau.

5. Verlegen Sie Pflastersteine mit einem Fugenabstand von 3–5 mm.

6. Berücksichtigen Sie bei der Verarbeitung die beiliegenden besonderen Herstellerhinweise.

7. Beachten Sie bei der Verlegung von wasserdurchlässigen Betonpflastersteinen die beiliegenden speziellen Verarbeiterhinweise.

Datum  
Ausgehändigt von:  
Ausgehändigt an: