((Geschäftspapiere))

1. Geschäftsbrief

Cementus GmbH, 03042 Cottbus, Am Anger,
Tel. 0355/76540, Fax 0355/765413
www.cementus.de, info@cementus.de

Handelsregister Amtsgericht Cottbus HRB 78675
Geschäftsführung: Walter Brills
Bankverbindung: Postbank Cottbus,
IBAN: DE44237640786500036654, BIC PBNKDEFF
USt-Nr. 76 8909 6634

2. Visitenkarte/n

Firmendaten – wie oben –
Walter Brills, Geschäftsführer
Durchwahl: -10
info@cementus.de

Firmendaten – wie oben –
Martina Kowatsch, Vertriebsleiterin
Durchwahl: -15
kowatsch@cementus.de

Firmendaten – wie oben –
Maren Demus, Auszubildende
Durchwahl: -36
demus@cementus.de

3. Formblatt für Tagesbericht von der Baustelle

Firmenname, Adresse
Logo
Personal-Nummer
Name
Datum
Baustellen-Kennung
Kostenstelle ausgeführter Arbeiten -1
Kostenstelle ausgeführter Arbeiten -2
Kostenstelle ausgeführter Arbeiten -3
Kostenstelle ausgeführter Arbeiten -4
Kennzahl: Besondere Vorfälle
Raum für Anmerkungen dazu
Unterschrift
Bestätigung Vorgesetzter

4. Bestellformular

Firmenname, Adresse
Logo
Titel: Schüttgüter

Name Artikelnummer Körnung Preis/Tonne Bestellung/Tonne
Feine Gesteinskörnung 100200220 0/2 12 EUR
Promenadenkies 110100960 0/8 15 EUR
Spielsand 120610090 0/2 15 EUR
Schwemmsand 140900980 0/1 6 EUR
Korngemisch 140900650 0/32 15 EUR
Quarz 907600900 5/8 20 EUR
Pflasterbettung 110304050 0/5 20 EUR

Lieferung an:
Kundenadresse, Kundennummer, Ansprechpartner/in
Datum
Unterschrift Kunde

5. Formblatt Verarbeiterhinweise

Firmenname, Adresse
Logo

1. Vergleichen Sie bei der Übernahme die Lieferung mit Ihrer Bestellung. Informieren Sie uns umgehend über Zweifel und Bedenken. Beginnen Sie vor der Klärung des Sachverhalts nicht mit der Verarbeitung.

2. Gelegentlich können Haarrisse im Material auftreten. Sie beeinträchtigen den Gebrauchswert nicht.

3. Durch die Beigabe von natürlichen Farbstoffen kann es bei Pflastersteinen und Bauteilen zu leichten Farbschwankungen kommen. Wir empfehlen, Steine aus verschiedenen Paketen gemischt zu verlegen.

4. Achten Sie auf einen gut verdichteten Frostschutzunterbau.

5. Verlegen Sie Pflastersteine mit einem Fugenabstand von 3–5 mm.

6. Berücksichtigen Sie bei der Verarbeitung die beiliegenden besonderen Herstellerhinweise.

7. Beachten Sie bei der Verlegung von wasserdurchlässigen Betonpflastersteinen die beiliegenden speziellen Verarbeiterhinweise.

Datum
Ausgehändigt von:
Ausgehändigt an: